Soundbelegung für VL-Schnellenkamp Diesellok Orenstein & Koppel MV8 Varainte 1 mit Signalhorn

Soundname VL-MV8-1S
Artikel-Nummer 326002991

#01	-	Glocke 	 
#02	-	Signalhorn
#03	-	Stand- und Fahrgeräusch 
#04	-	Kupplungsgeräusch
#05	-	Schaffnerpfiff 1
#06	-	Ansage "Aufsitzen"
#07	-	-
#08	-	Fader
#09	-	Batteriehauptschalter
#10	-	-
#11	-	Sanden				
#12	-	Schaffnerpfiff 2		
#13	-	Druckluft			
#14	-	-
#15	-	Luftpresser			
#16	-	Signalhorn kurz   		
#17	-	Druckluft 			
#18	-	Signalhorn kurz mit Hall		
#19	-	-
#20	-	-
#21	-	Bremsluft
#22	-	Ansage "Abfahrn" 
#23	-	Schaffnerpfiff 3
#24	-	Druckluft-Fanfare 
#25	-	Druckluft-Fanfare, kurz
#26	-	Druckluft-Fanfare mit Hall
#27	-	Bremse lösen
#28	-	Waggons anprallen
#29	-	Weiche umstellen
#30	-	Kupplungsgeräusch auf / zu
#31	-	Signalhorn mit Hall
#32	-	alternatives Signalhorn
#33	-	Druckluftpfeife  
#34	-	alternative Glocke
#35 	-	Anlasser, vergeblich
#36	-	Handbremse auf / zu
#37	-	Lichtschalter 1
#38	-	Lichtschalter 2
#39	-	Türe auf / zu

#92    	-	Bremsenquietschen manuell  	- nicht ohne Motor 
#93    	-	Kurvenquietschen manuell 	- nicht ohne Motor 

Aktuelle Default-Einstellungen für den Sound:

F0	-	Lichtschalter			- Sound # 37
F1	-	Anlasser vergeblich		- Sound # 35
F2	-	Kupplung			- Sound # 30
F3	-	Stand- und Fahrgeräusch		- Sound # 3
F4	-	Trillerpfeife 1			- Sound # 23
F5	-	Lichtschalter			- Sound # 37
F6	-	Lichtschalter			- Sound # 37
F7	-	Glocke				- Sound # 1
F8	-	Signalhorn			- Sound # 2
F9	-	Fader				- Sound # 8
F10	-	Schaffnerpfiff 2		- Sound # 12
F11	-	Signalhorn mit Hall		- Sound # 31
F12	-	Achtungspfiff			- Sound # 16
F13	-	Achtungspfiff mit Hall		- Sound # 18
F14	-	Druckluft			- Sound # 13
F15	-	Ansage Abfahren			- Sound # 22
F16	-	Bremse lösen			- Sound # 27
























